产品技术规格书
	产品名称
	物联网智能网关

	产品型号
	RAT-GWMQ-NS100

	版本
	V1.0

	典型应用
	物联网数据汇聚 · 4G 上云 · 433MHz 无线组网
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一、产品概述
RAT-GWMQ-NS100 是一款面向物联网场景的智能网关，采用 4G 全网通上行 + 433MHz 射频下行的双通道架构，单台设备最多纳管 100 个无线节点。网关内置大容量本地存储与锂电池，在网络中断时可继续采集并本地缓存，网络恢复后自动续传，确保数据不丢失。适用于医院、机房、冷库、实验室等需要长期在线监测的场景。
产品特点：
· 双通道组网——4G 全网通上云，433MHz 射频连接本地无线节点，两者互不干扰
· 大容量本地存储——断网期间本地可缓存 100 万条数据，恢复后自动续传
· 内置锂电池——5000mAh 3.7V 电池，断电后可持续工作约 20 小时
· 多节点纳管——单台网关支持 ≤100 个无线节点接入
· 免布线部署——室内安装，双射频通道设计增强穿墙与覆盖能力
二、技术参数
2.1 无线与网络
	通信接口
	4G 通信 ×1，射频通信 433M ×2

	网络制式
	4G 全网通 LTE-FDD / TDD

	射频调制
	FSK

	覆盖距离
	100 米（视距）

	终端容量
	≤ 100 个无线节点


2.2 存储与续传
	内部存储
	本地 100 万条

	断网续传
	支持，网络恢复后自动补传

	数据备份
	本地存储 + 云端双备份


2.3 电气参数
	工作电压
	DC 5V / 2A 外部供电

	内置电池
	5000mAh 3.7V 锂电池

	电池续航
	约 20 小时


2.4 环境与机械
	产品尺寸
	120 × 120 × 30mm

	重量
	238g

	工作温度
	-20℃ ~ +50℃

	安装场景
	室内

	防护等级
	IP30


三、部署说明
· 网关建议安装于被测节点分布区域的居中位置，并尽量抬高，以获得更好的射频覆盖
· 天线应垂直于地面并保持远离金属遮挡物与强电设备，避免信号衰减
· 确保部署位置有可用的 4G 信号，可通过设备指示灯判断联网状态
· 网关自带锂电池，建议在部署后保持外部供电，以延长电池寿命
· 单台网关纳管节点数不超过 100 个；节点数量较多或跨楼层时可增配网关
说明：本规格书参数依据用户 2026-10-10 逐项确认的最终口径整理，覆盖距离、内部存储、尺寸、工作温度、防护等级、重量等曾存在多版本差异的指标均已统一。
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