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一、产品介绍
基于公司市场部的产品诉求，决定自主研发手持医废收集终端设备。
手持医费终端设备可以实现设备小型一体化，完成扫码、称重，并通过4G网络同步数据上传至后端平台。
二、外观尺寸、材料及图片
[image: ]
	尺寸（长x宽x高）
	170x88x34mm

	材质
	ABS+PC(外壳)
304不锈钢(金属秤架)

	颜色
	灰色

	重量
	400g

	使用温度
	 室温

	按钮-返回
	返回(左翻页)

	按钮-清零
	重量清零(右翻页)

	按钮-开关机
	长按开机/关机

	按钮-确认
	数据上传确认

	按钮-扫描
	扫描二维码


		
三、技术参数
	通信功能
	多功能全频段4G模块： LTE FDD/FTD/850/900/1800/1900MHz

	
	内嵌网络协议： MQTT JSON通信协议

	
	USB 2.0

	扫描功能
	二维扫码/100万像素/高速扫描

	存储功能
	内置FLASH (16MB)

	工作电压
	DC 3.3-4.2V

	供电方式
	内置锂离子充电电池

	电池容量
	5000mAH

	续航时间
	8小时

	充电电流
	1.5A（Max）

	指示灯
	充电状态

	声音提示
	全流程语音提示

	数据上传
	默认1Min定时心跳上传

	自动关机
	设备无操作30分钟 自动节能关机

	电子秤量程
	0.15-40kg

	电子秤精度
	0.05kg

	电子秤误差
	±0.05kg

	电子秤称重锁存
	称重稳定时间<2S，自动锁存稳定重量

	电子秤校准功能
	可使用2KG砝码进行设备标定

	数据传输
	可本地存储30天历史数据

	
	支持数据断网续传








四、产品功能
1. 产出模式
交接人依次操作以下步骤
· 扫描交接人二维码
· 扫描科室二维码
· 扫描医废二维码扎带/医废二维码贴纸
· 称重
· 点击“确认”按钮，上传医废产出信息
收集人使用PDA设备/手持医废终端进行医废收集核实，只需扫描科室二维码即可一键收集
2. 收集模式
收集人依次操作以下步骤
· 扫描收集人二维码
· 扫描交接人二维码
· 扫描科室二维码
· 扫描医废二维码扎带/医废二维码贴纸
· 称重
· 点击“确认”按钮，上传医废产出信息
3. 一键入库
收集人选择一键入库功能，依次操作以下步骤
· 扫描收集人二维码
· 扫描暂存地编号
· 点击“确认”按钮，上传一键入库信息
4. 一键出库
收集人选择一键出库功能，依次操作以下步骤
· 扫描收集人二维码
· 扫描暂存地编号
· 点击“确认”按钮，上传一键出库信息
5. 数据撤销
收集人选择一键数据撤销功能，依次操作以下步骤
· 扫描收集人二维码
· 扫描医废二维码扎带/医废二维码贴纸
· 点击“确认”按钮，上传数据撤销信息
6. 系统设置
· 系统设置可查看设备参数及进行称重校准
7. 远程升级
· 设备开机联网，即可支持设备远程更新固件程序



五、通信协议
· 基于MQTT 的 json格式 协议，详见设备通信协议部分。
测试服务器地址
略
此MQTT服务器 仅供测试使用

数据上传TOPIC 为
数据上传：medical_waste/data/%s     （%s 为24位产品ID）
心跳上传： medical_waste/keepalive/%s （%s 为24位产品ID）
数据上传类型分类如下
	功能分类
	说明

	1.收集模式
	医废数据收集上传

	2.数据撤销
	撤销上传的数据

	3.一键入库
	所有上传的数据一键入暂存库

	4.一键出库
	所有暂存库里的医废数据一键出库

	5.心跳
	设备状态
























1. 医废数据数据上传
	序列
	名称
	值
	描述

	1
	time
	"2023/2/23 10:59:59"
	时间

	2
	type
	1
	数据类型

	3
	id
	"2030374B5550501500430054"
	设备id 24位字符串

	4
	realtime
	0/1
	历史/实时数据标识

	5
	code
	"10123456789012"
	二维码编号14位

	6
	weight
	2596
	重量信息，25.96kg

	7
	depart
	"000001001"
	机构信息(包含科室)

	8
	heir
	"00001"
	交接人信息

	9
	collector
	"00001"
	收集人信息

	10
	count
	1
	本次开机收集次数

	11
	total
	1
	累计收集次数1-10000


医废数据上传举例
{
    "time": "2023/2/23 10:59:59",
    "type": 1,
    "id": "2030374B5550501500430054",
    "realtime": 0,
    "code": "10123456789012",
    "weight": 25.96,
    "depart": "000001001",
    "heir": "00001",
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]    "collector": "00001",
    "count": 1,
    "total": 100
}

















2. 医废数据撤销上传
	序列
	名称
	值
	描述

	1
	time
	2023/2/23 10:59:59
	时间

	2
	type
	2
	数据类型

	3
	id
	2030374B5550501500430054
	设备id 24位字符串

	4
	realtime
	0/1
	历史/实时数据标识

	5
	code
	10123456789012
	二维码编号14位

	6
	collector
	"00001"
	收集人信息

	
	
	
	


撤销数据上传举例
{
    "time": "2023/2/23 10:59:59",
    "type": 2,
    "id": "2030374B5550501500430054",
    "realtime": 0,
    "code": 10123456789012,
    "collector": "00001"
}

3. 医废数据一键入库
	序列
	名称
	值
	描述

	1
	time
	2023/2/23 10:59:59
	时间

	2
	type
	3
	数据类型

	3
	id
	2030374B5550501500430054
	设备id 24位字符串

	4
	realtime
	0/1
	历史/实时数据标识

	5
	storage
	"00001"
	暂存地编号

	6
	collector
	"00001"
	收集人信息


一键入库数据上传举例
{
    "time": "2023/2/23 10:59:59",
    "type": 3,
    "id": "2030374B5550501500430054",
    "realtime": 0,
    "collector": "00001",
    "storage": "00001"
}









4. 医废数据一键出库
	序列
	名称
	值
	描述

	1
	time
	2023/2/23 10:59:59
	时间

	2
	type
	4
	数据类型

	3
	id
	2030374B5550501500430054
	设备id 24位字符串

	4
	realtime
	0/1
	历史/实时数据标识

	5
	storage
	"00001"
	暂存地编号

	6
	collector
	"00001"
	收集人信息


一键出库数据上传举例
{
    "time": "2023/2/23 10:59:59",
    "type": 4,
    "id": "2030374B5550501500430054",
    "realtime": 0,
    "collector": "00001",
    "storage": "00001"
}
5. 设备心跳数据
	序列
	名称
	值
	描述

	1
	time
	2023/2/23 10:59:59
	时间

	2
	type
	5
	数据类型

	3
	id
	2030374B5550501500430054
	设备id 24位字符串

	4
	sign
	4
	信号强度 1-5

	5
	bat
	3700
	电池电量 单位mv

	6
	version
	v1.1.9
	设备 软硬件版本

	7
	iccid
	898601YY8SSXXXXXXXXP
	ICCID 20位

	8
	imei
	826589423145783
	IMEI 15位

	9
	kvalue
	0
	Kvalue值

	10
	errcode
	0
	故障代码



心跳数据上传举例
{
    "time": "2023/2/23 10:59:59",
    "type": 5,
    "id": "2030374B5550501500430054",
    "sign": 4,
    "bat": 3700,
    "version": "v1.1.1",
    "iccid": "898601YY8SSXXXXXXXXP",
    "imei": 826589423145783
}

六、二维码编码规则
基于json 协议的字符串二维码编码
编码分类
	功能分类
	说明

	0.设置
	设置二维码

	1.机构编码
	医院机构和医院科室编码

	2.收集人
	收集人编码

	3.交接人
	交接人编码

	4.暂存地
	暂存地编码

	5 扎带/贴纸编码
	二维码编码





0. 设置

校准设置
{"type":0,"name":"calibration","value":2000}
[image: ]

目标服务器设置
{"type":0,"name":"ip","value":"47.95.116.102","user":"tagadmin","password":"123456"}
[image: ]







1. 机构编码规则

	名称
	值
	说明

	type
	1
	机构编码

	name
	神经内科
	科室中文名称
注：中文名字不能操作8个汉字否则屏幕显示不下


	id
	XXXXXXXXX
	前六位为一级机构（医院机构）编码6位，范围为:000001-999999
后三位为二级机构（医院科室）编码3位，范围为:001-999



举例：
[image: ]
{"type":1,"name":"神经内科","id":"000001001"}
2. 收集人编码
	名称
	值
	说明

	type
	2
	收集人

	name
	张龙龙
	收集人中文名称
注：中文名字不能操作4个汉字


	id
	00001
	id   范围 00001-99999


举例
[image: ]
{"type":2,"name":"张龙龙","id":"00001"}




3. 交接人编码
	名称
	值
	说明

	type
	3
	交接人

	name
	李明
	交接人中文名称
注：中文名字不能操作4个汉字


	id
	00001
	id   范围 00001-99999


举例
[image: ]
{"type":3,"name":"李明","id":"00001"}
4. 暂存地编码
	名称
	值
	说明

	type
	4
	暂存地类型

	name
	暂存地
	暂存地中文名称
注：中文名字不能操作4个汉字


	id
	00001
	id   范围 00001-99999


举例
[image: ]
{"type":4,"name":"暂存地","id":"00001"}











5. 扎带/贴纸编码

扎带/贴纸二维码编码规则如下
	名称
	值
	说明

	type
	5
	二维码贴纸/扎带类型

	waste_type
	其他类型
感染性
损伤性
病理性
药物性
化学性
	医废类型
00 其他类型  （红色）
01 感染性    （白色）
02 损伤性    （黄色）
03 病理性    （绿色）
04 药物性    （橙色）
05 化学性    （蓝色）

	id
	XX-XXXXXXXXXXXX
	共计14位,其中前2位为医废类型，后12位为id 
XX000000000001-XX999999999999



[bookmark: _GoBack]id 编码规则
举例 感染性 
01000000000001

[image: ]
01000000000001












七．产品样机测试
1. 使用MQTTBOX 软件订阅  手持医废设备上传的医废数据和心跳数据
2. MQTTBOX软件 服务器配置如下
测试服务器：8.141.0.91
账号：mqtt
密码：mqtt2025
[image: ]
3. 订阅MQTT 主题 ，接收 手持医废设备上传的数据。
订阅主题medical_waste/data/#
[image: ]
4. 操作设备上传1条医废 即可从MQTT客户端看到订阅的数据。
设备开机，等待联网成功语音提示。









一 医废收集数据上传
点击进入医废收集界面
依次扫描以下二维码

[image: ]
1.收集人
[image: ]
2.交接人
[image: ]
3.机构 科室
[image: ]
4.医废二维码贴纸/扎带编码






5．称重
6. 上传数据。  
完成以上操作即可 在MQTT客户端 查看到上传的医废数据。


[image: ]































二 医废收集数据撤销
点击进入数据撤销界面
依次扫描
[image: ]
收集人
[image: ]
医废二维码贴纸/扎带编码
点击确认 撤销刚才上传的医废二维码

[image: ]






三 一键入库/一键出库模式
点击进入一键入库或者一键出库界面
依次扫描

[image: ]
收集人
[image: ]
暂存地 二维码

[image: ]


image7.png




image8.png
B
Fem




image9.png
MQTT Client Name

ALIYUN MQ

Protocol

matt/ tcp

Username
matt
Reconnect Period (milliseconds)

1000

Will - Topic

Will - Topic

MQTT Client Id

€0a7af84-793a-40e0-bec7-35a7917eages

Host

8.141.0.91:1883

Password

Connect Timeout (milliseconds)

30000

Will - QoS

0- Almost Once

Q




image10.png
Topic to subscribe

medical_waste/data/#

Qos

0- Almost Once

ey —




image11.png
{"time":"2025/06/15 10:48:23" "type":1,"id""20363341393150130020004
" "realtime™0,"code":"01000000000001" "weight":34, "depart":"00000100
eir”:"00001","collector”:"00001","count"1,"total":5}





image12.png
{"time":"2025/06/15 10:49:00","type":2,"id""20363341393150130020004
1" "realtime™0,"code":"01000000000001" "collector":"00001"}




image13.png
{"time":"2025/06/15 10:51:14" "type":4,"id""20363341393150130020004
1" "realtime™0,"collector”-"00001","storage":"00001"}
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