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物联网智能网关


	产品名称
	物联网智能网关

	产品型号
	RAT-GWMQ-NS100

	安装方式
	壁挂、粘贴、平置

	尺寸
	120x120x30mm

	重量
	238g

	材质
	ABS+PC

	工作温度
	-20℃~+50℃

	存储环境
	-30℃~+60℃ 5~95%RH（无凝露）

	供电方式
	外部供电+电池

	输入电压
	5V 2A

	电池容量
	5000mAh

	网络类型
	全网通

	网络标准频段
	LTE-FDD：B1/ 3/ 5/ 8
LTE-TDD：B34/ 38/ 39/ 40/ 41

	通讯频率
	433M

	通讯距离
	100米（视距）

	节点挂载数量
	100

	数据存储方式
	本地+云

	本地存储数量
	100万条

	配置方式
	USB+远程

	报警方式：
	平台报警

	报警方式：
	语音电话+短信+微信推送

	断电续传时间
	8小时









无线温湿度记录仪

	产品名称
	无线温湿度记录仪

	产品型号
	HT-S100

	安装方式
	扎带、粘贴

	尺寸
	90x60x15mm

	重量
	74g

	材质
	ABS+PC

	工作温度
	-45℃~+85℃

	存储环境
	-30℃~+60℃ 5~95RH（无凝露）

	供电方式
	CR2477*2 纽扣电池组

	通讯频率
	433M

	通讯距离
	100米（视距）

	温度测量范围
	-45℃~+85℃

	温度测量精度
	±0.1℃

	湿度度测量范围
	0~100%RH

	湿度测量精度
	±1.5%RH

	采集频率
	60s（10s~600s可调）

	正常上传倍数
	5（1-10倍可调）

	报警上传倍数
	1（1-10倍可调）

	温度补偿
	±10℃

	湿度补偿
	±10%RH

	续航时间
	≥1年

	待机功耗
	≤5ua

	显示范围
	-99.9~99.9

	离线存储
	10万组
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无线门磁监测



	产品名称
	无线门磁监测

	产品型号
	DS-H100

	安装方式
	3M背胶

	尺寸
	70x28x18mm

	重量
	50g

	材质
	ABS+PC

	工作温度
	-10℃~+50℃

	存储环境
	-30℃~+60℃ 5~95RH（无凝露）

	供电方式
	CR2450*2 纽扣电池

	通讯频率
	433M

	通讯距离
	50米（视距）

	上传频率
	5分钟定时上传+开门触发上传

	磁控距离
	≤30mm

	续航时间
	≥1年

	待机功耗
	≤5ua




















无线断电监测


	产品名称
	无线断电监测

	产品型号
	EC-AC50

	安装方式
	扎带、粘贴

	尺寸
	90x60x15mm

	重量
	74g

	材质
	ABS+PC

	工作温度
	-45℃~+85℃

	存储环境
	-30℃~+60℃ 5~95%RH（无凝露）

	供电方式
	CR2477*2 纽扣电池组

	通讯频率
	433M

	通讯距离
	100米（视距）

	采集频率
	1分钟（固定）

	正常上传倍数
	5（1-10倍可调）

	报警上传频率
	1（1-10倍可调）

	续航时间
	≥1年

	待机功耗
	≤5ua







[image: ]

[bookmark: _GoBack]
4G双路温湿度记录仪




	产品名称
	4G双路温湿度记录仪

	产品型号
	RAT-DCTH-S100/P100

	安装方式
	壁挂、粘贴

	尺寸
	120x115x35mm

	重量
	380g

	材质
	ABS+PC

	工作温度
	-45℃~+85℃

	存储环境
	-30℃~+60℃ 5~95RH（无凝露）

	供电方式
	外部供电+电池

	输入电压
	5V2A

	电池容量
	4800mAh

	网络类型
	全网通

	网络标准频段
	LTE-FDD：B1/ 3/ 5/ 8
LTE-TDD：B34/ 38/ 39/ 40/ 41

	数据存储方式
	本地+云

	离线存储数量
	10万条

	配置方式
	USB+远程

	报警方式：
	语音电话+短信+微信推送

	本地报警方式：
	声光报警

	显示范围
	-200-200*2组

	断电续传时间
	8小时

	采集频率
	实时采集

	上传频率
	1分钟（可调）

	探头延长距离
	2米 （选配 1米、1.5米）

	传感器类型
	高精度数字
	PT100

	温度测量范围
	-45℃~+85℃
	-200~+200℃

	温度测量精度
	±0.2℃
	±0.3℃

	湿度度测量范围
	0~100%RH
	-

	湿度测量精度
	±2%RH
	-








无线水浸监测




	产品名称
	无线水浸监测

	产品型号
	WL-E100

	安装方式
	水平放置

	尺寸
	115x115x45mm

	重量
	118g

	材质
	ABS+PC

	工作温度
	-45℃~+85℃

	存储环境
	-30℃~+60℃ 5~95RH（无凝露）

	供电方式
	AAA 7号电池 x3

	通讯频率
	433M

	通讯距离
	100米（视距）

	上传频率
	5分钟定时上传+水浸触发上传

	检测点数量
	4路多点检测

	续航时间
	≥1年

	待机功耗
	≤5ua



image5.png
] ) ()

Kol w2

120MM

113MM




image6.png
o
120MM

NINOZT





image1.png
\I/

To W
g:;w % 120MM

RAT-GWMQ-NS100

25MM |\ —
e

120MM




image2.png
90MM

60MM




image3.png




image4.png
NINO06




